Liens de serrage
Les liens de serrage en plastique autobloquants sont des systèmes de fermeture efficaces et durables. Ils sont de différentes longueurs, de 100 à 370 mm et de différentes couleurs, permettant de répondre à des applications très diverses. Faciles à utiliser, les liens de serrage garantissent des solutions de fixation sécurisées pour tout type de besoin. Les liens de serrage sont fabriqués en Nylon et offrent une grande résistance à la traction.
	
Certificats et approbations :
Tous les liens de serrage sont soumis à des tests et sont conformes aux normes internationales :
	EN (CENELEC 50146)
	31-10-2005

	EN 62275:2015
	20-01-2017

	RoHsDate
	19-05-2015

	Halogen – Free
	19-05-2015

	DIN CERTCO
	05-09-2005

	C E
	30-07-2005

	ISO 9001-2015
	14-09-2018



Caractéristiques techniques :
	Matériau
	Polyamide PA-6.6

	Couleur
	Blanc, noir, rouge, jaune, orange, vert bleu

	Température en utilisation
	-25° & -40°C jusqu’à +85°C

	Température d’installation
	-10°C jusqu’à +60°C

	Point de fusion
	+260°C

	Classe d’inflammabilité
	V2 acc- a UL 94

	Résistance aux produits chimiques
	Excellente résistance aux produits alcalins, aux produits huileux, aux solvants
Résistance limitée aux acides
Pas de résistance aux phénols




Cable ties
Pull-tight cable ties available in different length, from 100 mm to 370 mm, realised in polyamide 66 material. 
Easy to use in a wide set of applications, the nylon cable ties provide secure fastening solutions. The variety of colours  allows the customer finding the right cable tie for the most appropriate use. 
Effective and long lasting closure system. To close the cable tie simply insert the tail into the tie head and pull to tighten robustly the object or the situation to be tightened. 

Certificats et approbations :
In terms of robustness, the nylon cable ties are subjected to severe quality controls. 
	EN (CENELEC 50146)
	31-10-2005

	EN 62275:2015
	20-01-2017

	RoHsDate
	19-05-2015

	Halogen – Free
	19-05-2015

	DIN CERTCO
	05-09-2005

	C E
	30-07-2005

	ISO 9001-2015
	14-09-2018



Technical specifications :
	Material
	Polyamide PA-6.6

	Colour
	White, black, red, yellow, orange, green, blue

	Température en utilisation
	-25° & -40°C up to +85°C

	Température d’installation
	-10°C up to +60°C

	Point de fusion
	+260°C

	Classe d’inflammabilité
	V2 acc- a UL 94

	Résistance aux produits chimiques
	High resistance to bases, oils, greases, oil derivatives.Limited resistance to acids. Not resistant to phenols and to chloride solvents








	REF
	DIMENSIONS
	COLOUR
	RESISTANCE KG
	Qty / bag

	03-202
	100 mm x 2,5
	black
	8
	100

	03-210
	150 mm x 3.6
	black
	18
	100

	03-222
	200 mm x 4.8
	black
	22
	100

	03-224
	300 mm x 4.8
	black
	22
	100

	03-225
	370 mm x 4.8
	black
	22
	100

	
	
	
	
	

	03-002
	100 mm x 2,5
	white
	8
	100

	03-010
	140 mm x 3.6
	white
	18
	100

	03-022
	200 mm x 4.8
	white
	22
	100

	03-024
	300 mm x 4.8
	white
	22
	100

	03-025
	370 mm x 4.8
	white
	22
	100

	
	
	
	
	

	03-302
	100 mm x 2,5
	red
	8
	100

	03-322
	200 mm x 4.8
	red
	22
	100

	03-622
	200 mm x 4.8
	blue
	22
	100

	03-522
	200 mm x 4.8
	Green
	22
	100

	03-722
	200 mm x 4.8
	Orange
	22
	100

	03-422
	200 mm x 4.8
	yellow
	22
	100
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